附件
采购技术指标及配置需求表
	耗剂名称
	[bookmark: _GoBack]PAXgene外周RNA抗降解采血管

	技术指标
	★1、射线灭菌技术，符合ISO11137工艺要求，达到≤10^(-6)无菌水平，提供符合性申明(COC)文件；
*2、管内预封装抗凝剂、RNA稳定添加剂。采血时即刻实现RNA稳定，提供一份RNA 完整性（RIN）更高、miRNA提取量更高的高保真样本； 
3、可原管运输、储存及离心样本，降低样本损失的风险，室温下长期稳定标本中的RNA长达3天或冷藏长达5天，细胞内RNA在-70℃可长期保存;具体如下。
4、双层管盖安全头盖，可有效减少开盖时血样外溅及附着于试管外缘的可能性，确保生物安全；
5、原厂二维条码标签，便于信息匹配录入，满足标准化信息采集匹配及溯源需求；
★6、特殊管体设计，支持原管超低温冻存，冻存温度≤-70℃；
7、有效期≥500天；
★8、样本质量要求：保证≥95%的样本A260/A280比值为1.8–2.2, RNA产量≥3μg，基因组DNA污染率小于1%，绝大多数样本（81.3%）的RNA产量在6.0-18.0μg，提供文献或验证数据支持；
*9、保存性能：18℃-25℃室温下可稳定保存≥3天，2℃-8℃冷藏可稳定保存≥5天，-20℃或-70℃下冻存可稳定保存≥11年；
(稳定保持标准：即采用RT-PCR方法对同一标本每天同一时间段进行检测，所有检测结果需△CT≤±2，提供权威文献或原厂性能验证数据）
*10、具有CE/FDA双认证，并提供相应的认证支持文件；
*11、进口产品需要提供原厂授权或国内代理商授权和区域授权。

	配置要求
	1、采血管             数量：3100支


	备注
	



