附件

采购项目技术指标及配置需求表

	项目名称
	高通量测序试剂

	技术指标
	一、高通量PE150测序试剂套装
1. 测序试剂套装包括测序载片、测序试剂槽和测序试剂；

2. 测序试剂包括DNB制备试剂、dNTPs混合液、DNA聚合酶等；
3. 支持双端测序，读长PE150；

4. 一链读长100bp,标签序列读长10bp;
★5. 单载片数据产出≥400Gb；
*6. 测序时长≤55小时；
7. 数据质量Q30≥80%；
8. 单载片有效Reads数量>1500M；

9.文库插入片段范围为200-400bp;
10.存储温度-25℃~ -15℃，运输温度-80℃~ -15℃；

★11.适配MGISEQ-2000RS高通量测序仪;
二、高通量SE100测序试剂套装
1. 测序试剂套装包括测序载片、测序试剂槽和测序试剂；
2. 支持单端测序，读长SE100；

3.测序试剂包括DNB制备试剂、dNTPs混合液、DNA聚合酶等；
4. 一链读长100bp,二链读长100bp,标签序列读长20bp;
★5. 单载片数据产出≥150Gb；
*6. 测序时长≤26小时；
7. 数据质量Q30≥85%；
8. 单载片有效Reads数量>1500M;

9.文库插入片段范围为300-500bp;
10.存储温度-25℃~ -15℃，运输温度-80℃~ -15℃；

★11.适配MGISEQ-2000RS高通量测序仪;

	配置要求
	高通量PE150测序试剂套装 15套
高通量SE100测序试剂套装 16套

	备注
	1.所填技术指标及配置需求将作为集中采购的重要依据。
2.减分技术指标用“*”标注。
3.废标技术指标用“★”标注。



