附件
采购技术指标及配置需求表
	项目名称
	[bookmark: _GoBack]基于咽拭子样本的DNA-RNA共提取与高通量共建库测序及多组学联合分析服务

	技术指标
	该技术服务指标、内容及要求用于网上商城询价时供应商参考投标使用，内容较多时可用附件形式填报
1、检测目标与适用范围：在同一前处理及检测流程内同步完成咽拭子病原微生物DNA型与RNA型病原体的识别与鉴定。要求供应商提供共提取-共建库-测序-分析一体化方案，实现“一份样本、双重核酸、同步检出”的核心目标。
2、样本保存与转运管理：样本送达后，供应商应在样本尚未发生融冻的状态下，即刻将其转移至-80°C超低温冰箱中进行保存，杜绝因反复冻融导致的核酸降解与完整性损失。
3、核酸提取：采用基于磁珠分离原理的病原微生物DNA/RNA共提取试剂盒，对口咽拭子保存液样本开展DNA与RNA的共提取。提取产物须经多维质控手段完成综合评价，核酸质控合格标准包括：核酸总产出量≥ 100 ng，纯度（A260/A280）为1.5 ≤ 比值 ≤ 2.2，基因组主带分子量≥ 10 kb，片段主带清晰、完整性强，无明显降解弥散带。
4、文库构建：选用病原微生物mNGS专用建库试剂体系，对上述质控合格的核酸样本执行DNA与RNA的一体化共建库操作。建库流程须涵盖片段化、接头连接、反转录（RNA部分）、扩增富集等关键步骤。文库质控合格标准如下：浓度≥ 8 ng/μL，总量≥ 100 ng，插入片段主峰350bp，无明显非特异大片段污染。
5、高深度测序：依托MGI高通量测序平台实施二代测序（NGS）策略，对共建库产物进行高深度测序。各项测序产出指标须满足：单文库有效数据产出量≥ 16 Gbp，测序碱基质量值 Q30 比例≥ 90%，实际总数据产出率≥ 约定总量的 90%。
6、多组学联合分析：在完成高通量测序数据产出的基础上，供应商须提供宏基因组分析服务，标准分析流程须包含：原始数据质控（接头去除、低质量reads过滤、宿主序列去除）、de novo组装、参考基因组比对、物种注释及功能注释等完整步骤。具体用到的分析软件至少包含KneadData、FastQC、Trimmomatic、Bowtie2、MEGAHIT、Prokka、Salmon 、BLAST、eggnog-mapper、dbCAN2、 RGI等主流软件，用到的数据库至少包含KEGG、eggNOG、CAZy及 CARD等代谢功能数据库。
7、样本规模：本项目计划纳入咽拭子样本共计450例。供应商须按上述技术要求逐例完成核酸共提取、共建库、测序及多组学联合分析全流程。
8、项目交付周期：自收到样品至分析报告释放，周期不超过4周。
9、数据存储：供货商具备大数据存储能力，数据有效存储期限不低于8个月。
10、数据交付：数据释放方式为云盘释放，便于上传至服务器，测序数据为fastq格式，云盘保存期限大于三周。
11、项目验收与报告要求：项目结束后提供结题报告中要包含上述指标，并在服务周期中形成实时表格进行记录。确保各环节技术指标可追溯、可核查。结题报告须经采购方审核确认后方可视为项目验收通过。


	服务明细
	内容较多时可用附件形式填报
1、样本保存与转运管理：样本送达后，供应商应在样本尚未发生融冻的状态下，即刻将其转移至-80°C超低温冰箱中进行保存.
2、采用基于磁珠分离原理的病原微生物DNA/RNA共提取试剂盒，对口咽拭子保存液样本开展DNA与RNA的共提取。提取产物须经多维质控手段完成综合评价，核酸质控合格标准包括：核酸总产出量≥ 100 ng，纯度（A260/A280）为1.5 ≤ 比值 ≤ 2.2，基因组主带分子量≥ 10 kb，片段主带清晰、完整性强，无明显降解弥散带。
3、对上述质控合格的核酸样本执行DNA与RNA的一体化共建库操作。文库质控合格标准如下：浓度≥ 8 ng/μL，总量≥ 100 ng，插入片段主峰350bp，无明显非特异大片段污染。
4、对共建库产物进行高深度测序。要求单文库有效数据产出量≥ 16 Gbp，测序碱基质量值 Q30 比例≥ 90%，实际总数据产出率≥ 约定总量的 90%。
5、多组学联合分析：在完成高通量测序数据产出的基础上，供应商须提供宏基因组分析服务，标准分析流程须包含：原始数据质控（接头去除、低质量reads过滤、宿主序列去除）、de novo组装、参考基因组比对、物种注释及功能注释等完整步骤。
6、本项目计划纳入咽拭子样本共计450例。供应商须按上述技术要求逐例完成核酸共提取、共建库、测序及多组学联合分析全流程。
7、自收到样品至分析报告释放，周期不超过4周。
8、数据存储：供货商具备大数据存储能力，数据有效存储期限不低于8个月。
9、数据交付：数据释放方式为云盘释放，便于上传至服务器，测序数据为fastq格式，云盘保存期限大于三周。
10、项目验收与报告要求：项目结束后提供结题报告中要包含上述指标，并在服务周期中形成实时表格进行记录。确保各环节技术指标可追溯、可核查。结题报告须经采购方审核确认后方可视为项目验收通过。
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