第一部分投标供应商资格要求
1.具有企（事）业法人资格（有行业特殊情况的银行、保险、电力、电信等法人分支机构，会计师、律师等非法人组织，行业协会等社会团体法人除外）；
2.国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资（含港澳台）独资或控股企业；
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4.具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地；
5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
6.参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元以上）等重大违法记录；
7.未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。
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	第一包
	AI计算卡
	张
	2
	


投标供应商所投产品须是全新的、未使用过的成熟产品，质量性能须符合国际标准、国家标准、行业标准、企业标准及招标文件要求。具体配置内容及要求如下：
1. AI计算卡，2张。
注意：投标供应商须按以上配置要求，逐项列明投标产品各部件/组件的具体信息。如投标产品配置内容不符合此处的配置内容要求，将判定投标文件无效。
二、技术参数要求（技术指标（参数），有1项未响应或不满足即按无效投标处理；“*”号条款为重要指标（参数）； “*”号及一般指标（参数）均需提供产品技术支持资料（包括制造商公开发布的资料（含制造商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、说明书等或检测机构出具的检测报告等））并加盖投标供应商公章。外文资料须译成中文并加盖投标供应商公章。）
*1.显存：单卡原厂板载物理显存标称容量≥80 GB，支持ECC。
*2.带宽：单卡显存带宽≥1935 GB/s。
*3.计算：单卡理论峰值：原生FP32≥19.5 TFLOPS、原生FP64≥9.7 TFLOPS；非稀疏矩阵运算TF32≥156 TFLOPS、FP16≥312 TFLOPS、BF16≥312 TFLOPS。
*4.接口：PCIe 4.0 x16或以上版本，兼容PCIe 5.0 x16插槽。
*5.尺寸：全高双槽，板卡本体长度≤270 mm、高度≤115 mm。
6.功耗：单卡最大额定功耗≤300 W，支持功耗上限设置及温度、功耗监控。
*7.散热：采用被动风冷散热。
*8、软件：支持Ubuntu 24.04 LTS 64位操作系统及PyTorch模型训练与推理，配套提供适配驱动与CUDA运行环境，适配服务器现有LongPaaS集群调度平台，列明软件版本及依赖清单。
*9、配套：提供匹配的供电线缆、支架及必要转接、导风配件，完成现有PCIe 5.0 x16服务器上的安装和软件部署；核实安装及线缆空间，按新增两卡合计最高600 W及原有负载核算冗余供电能力，按板卡进风温度、风量要求配置散热。
注意：投标供应商应当对照采购项目技术要求，逐条如实填写所投物资的具体参数，技术参数响应栏如果原文复制需求单位所发布的技术要求，作无效投标处理。
[bookmark: _Toc285613446]三、商务要求（投标供应商对第（一）至（六）项内容进行应答；对第（七）项内容进行应答；“★”号条款未响应，投标无效）
★（一）报价要求
含税报价：投标供应商以人民币报价，为项目现场完税价。进口产品报价为出厂价、境内外运输费、保险费、外贸相关手续费用、关税、增值税、其它税费及相关伴随费用之和。国内产品报价为出厂价（含增值税和其它税费）及国内运输费、保险费和其它伴随费用之和。
★（二）交货时间、地点和方式
1.交货时间：合同签订之日起 30 天内全部交货。
2.交货地点：采购单位指定地点（北京市海淀区）。
3.交货方式：现场交货。
★（三）产品包装和运输要求包装须符合国家、行业标准，包装体（物）内应附一份详细的装箱单和质量合格证；中标人负责将货物送到采购单位指定地点，运输方式和相关伴随费用由中标人确定和承担 。
★（四）付款方式
含税：本项目不预付货款，物资运达指定地点验收合格后，中标供应商收集发运接收单、发票、验收报告等材料，提交采购单位办理结算手续，采购单位在 30 日内向中标供应商支付100%货款。
★（五）履约保证金和质量保证金
中标供应商签订采购合同前，应当按合同金额的 5% 向采购单位提交履约保证金，产品验收合格后，转为质量保证金，质量保证金在质保期满且无质量问题时全额无息退还。
★（六）专利权和保密要求
投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。
基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。
（七）质量保证及售后服务
★1.质量保证期：自交货验收完毕之日算起，所有产品质保36个月。投标供应商对提供的物资在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，应当免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，投标供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。
2.投标供应商须提供全套完整的产品中文技术资料，包括产品说明书、图纸、操作手册、维修指南、电路总框图等。
3.投标供应商应当承诺提供该物资的技术培训、技术支持和维修巡检服务，服务内容包括每一年技术培训不少于2次，并在投标文件中提供相应书面方案。根据项目情况，提供产品建档计划等。
4.维修备件支持、零配件及耗材供应保障时间： ≥3年 。
5.主要零配件及耗材价格：提供全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）。
6.保修期外维修收费：免收除零配件及耗材外的一切费用。
7.投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供 2小时 电话响应， 48 小时内到达现场实施维修， 72 小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。
8.售后服务网点：投标供应商提报（每个产品均列详细地址及服务热线电话）。
